	1. Наименование результата: 

	Улучшенный алгоритм управления многоуровневым инвертором напряжения с пространственно-векторной широтно-импульсной модуляцией двух линейных напряжений.

	2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

	2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
	2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок

	- теория
	
	
	
	- методика, алгоритм
	+

	- метод
	
	
	
	- технология
	

	- гипотеза
	
	
	
	- устройство, установка, прибор, механизм
	

	- другое (расшифровать): 
	
	- вещество, материал, продукт
	

	
	
	- штаммы микроорганизмов, культуры клеток
	

	
	- система (управления, регулирования, контроля, 
  проектирования, информационная)
	

	
	- программное средство, база данных
	

	
	- другое (расшифровать): 

	

	
	

	3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:

	- Безопасность и противодействие терроризму
	

	- Индустрия наносистем
	

	- Информационно-телекоммуникационные системы
	

	- Науки о жизни
	

	- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники
	

	- Рациональное природопользование
	

	- Транспортные и космические системы
	

	- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика
	+

	
	

	4. Коды ГРНТИ: 
	45.37.31 Силовые статические преобразователи

	5. Назначение: 

	Алгоритм предназначен для управления многоуровневыми инверторами напряжения (МУИН), выполненными по любой из схем с питанием от одинаковых по уровню источников входного постоянного напряжения.

	6. Описание, характеристики: 

	Регулирование выходного напряжения МУИН производится методом пространственно-векторной (ПВ) широтно-импульсной модуляции (ШИМ), с привлечением разработанной простой и быстродействующей ветви общего алгоритма, основанной на вычислении целых и дробных значений отсчетов относительных значений двух линейных напряжений задаваемого пространственного вектора. Использованы разработанные рациональные симметричная и несимметричная последовательности чередования трех ближайших к заданному векторов на такте ШИМ.

	7. Преимущества перед известными аналогами: 

	Достижение высоких показателей качества выходной энергии МУИН, а именно, малых значений коэффициента гармоник (КГ) напряжения и интегральных КГ напряжения, а значит, и КГ выходного тока, без повышения несущей частоты ШИМ и сопровождающего это повышение роста динамических потерь в силовых ключах. Таким образом, получаем либо больший КПД МУИН при том же качестве выходной энергии, либо лучшее качество энергии при том же значении КПД.

	8. Область(и) применения: 

	Электропривод, системы возобновляемой энергетики.

	9. Правовая защита: 

	В 2017 году планируется подача заявки на патент РФ на изобретение.

	10. Стадия готовности к практическому использованию: 

	В 2016 г. опубликовано 5 статей, описывающих модулятор, работающий по предлагаемому алгоритму, и семейства характеристик выходного напряжения.

	11. Авторы: 

	Лопаткин Н.Н.





